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1. INFORMACJE OGÓLNE O PRODUKCIE I PRODUCENCIE/GENERAL INFORMATION ON THE PRODUCT AND THE MANUFACTURER
	Handlowa nazwa produktu /
Mmercial name of the product
	Plastelina ARTYSTYCZNA ŚREDNIA


	Nazwa pełna wg normy, przepisów

Full name to the standar,regulations
	Plastelina ARTYSTYCZNA ŚREDNIA


	Producent/

Manufacturer
	Nazwa i adres firmy :

 P.P.H. KOMA-PLAST SPÓŁKA CYWILNA 

TADEUSZ CHARYTOŃCZYK, KORNEL OLESIŃSKI
ul. Sosnowa 14, 05-800 Pruszków
Telefon / fax :  22 728-24-95
e-mail : biuro@komaplast.pl


	
	Adres zakładu /Factory adress :
 P.P.H. KOMA-PLAST SPÓŁKA CYWILNA 

ul. Sosnowa 14, 05-800 Pruszków


	Masa/objętość netto, liczba sztuk

Volume/net weight/numer of pieces

	ŚREDNIA

	Oznakowanie partii produkcyjnej 
Production batch marking


	NR.PARTII

	Kategoria produktów
Product category
	PLASTELINA

PLASTICINE

	Rodzaj opakowania i materiał 

Type of packaging and material

	FOLIA TERMOKURCZLIWA 

	Szczególne warunki pakowania 

Special packing conditions

	Nie dotyczy

Not applicable


2. SKŁAD PRODUKTU 
	Nazwy handlowe składników w kolejności malejącej, ewentualnie masę cząsteczkową i alergeny zawarte w substancjach zapachowych i konserwujących

	Nr CAS
	Przedziały 
(- 10% i  więcej;
- 1% lub więcej, lecz mniej niż 10%;
- 0,1% lub więcej lecz mniej niż 1%;
- mniej niż 0,1%)

	%
	Pochodzenie składnika (KRAJ)
	Funkcja (np. konserwant, emulgator) 

	WYPEŁNIACZ/

FILLERS
	16389-88-1

	
	> 10%

	NATURALNY, POLSKA/NATURAL,POLISH
	WYPEŁNIACZ/

FILLERS

	WOSK/WAXES
	64742-43-4
	
	> 10%
	NATURALNY,POLSKA/NATURAL,POLISH
	WOSKI/WAXES

	PARAFFINS
	8042-47-5
	
	   <  10 %
	IMPORT/

IMPORT
	PARAFINY/PARRAFFINS

	PIGMENTY

PIGMENTS
	1333-86
2512-29-0

3520-72-7
6041-94-7

5281-04-9
1328-53-6
147-14-8

6358-30-1
13463-67-7


	
	0,1> 1 %
0,1> 1 %
0,1> 1 %
0,1> 1 %
0,1> 1 %
0,1> 1 %
0,1> 1 %
0,1> 1 %
0,1> 1 %

	NATURALNE/
SYNTETYCZNE POLSKA
/IMPORT

NATURAL/
SYNTETIC/
POLISH/

IMPORT
	PIGMENTY

PIGMENTS


3. DEKLARACJE MARKETINGOWE na opakowaniu/MARKETING DECLARATIONS ON THE PACKAGE
	Składniki / Właściwości/Ingredients/Properties
	Uzasadnienie/Substantiation

	Nie dotyczy/ NOT APPLICABLE
	SZATA GRAFICZNA SWEET COLOURS

	
	

	
	


4. WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE/PHYSICAL AND CHEMICAL REQUIREMENTS
Należy podać pełne dane techniczne produktu końcowego wg stosowanej normy (np. masa, wartość pH, zawartość białka, tłuszczu, suchej masy, zanieczyszczeń etc.)/Provide the complete technical  data of the final product according to the standard used (e.g weight, ph value,protein, fat,dry matter, impurities, etc
	Nazwa parametru fizykochemicznego/Phisicochemical parameter name
	Jednostki/
Units
	Metodyka/Methodics
(nazwa lub nr normy)

Name or numer of the norm
	Wartości progowe (limity)/Treshold values (limits)
	Tolerancja
WYNIK BADANIA/

Tolerance

	AI
	mg/kg
	PN-EN 71-3+A2:2025-05
	≤2250
	<5,00

	Sb
	mg/kg
	PN-EN 71-3+A2:2025-05
	≤45
	<0,050

	As
	mg/kg
	PN-EN 71-3+A2:2025-05
	≤3,8
	<0,050

	Ba
	mg/kg
	PN-EN 71-3+A2:2025-05
	≤1500
	<5,0

	B
	mg/kg
	PN-EN 71-3+A2:2025-05
	≤1200
	<5,0

	Cd
	mg/kg
	PN-EN 71-3+A2:2025-05
	≤1,3
	<0,050

	Cr całkowity
	mg/kg
	PN-EN 71-3+A2:2025-05
	-
	<0,02

	Co
	mg/kg
	PN-EN 71-3+A2:2025-05
	≤10,5
	<0,050

	Cu
	mg/kg
	PN-EN 71-3+A2:2025-05
	≤622,5
	<0,50

	Pb
	mg/kg
	PN-EN 71-3+A2:2025-05
	≤2,0
	<0,050

	Mn
	mg/kg
	PN-EN 71-3+A2:2025-05
	≤1200
	<0,50

	Hg
	mg/kg
	PN-EN 71-3+A2:2025-05
	≤7,5
	<0,050

	Ni
	mg/kg
	PN-EN 71-3+A2:2025-05
	≤75
	<0,50

	Se
	mg/kg
	PN-EN 71-3+A2:2025-05
	≤37,5
	<0,50

	Sr
	mg/kg
	PN-EN 71-3+A2:2025-05
	≤4500
	<5,0

	Cyna całkowita (Sn)
	mg/kg
	PN-EN 71-3+A2:2025-05
	≤15000
	             <0,20

	Zn
	mg/kg
	PN-EN 71-3+A2:2025-05
	≤3750
	<5,00


5. WYMAGANIA SENSORYCZNE/SENSORY REQUIREMENTS
	Kryterium/Criterion:
	Opis:

	Wygląd /  tekstura / postać:

Apperance/texture/form
	MASA PLASTYCZNA, POSTAĆ :BRYŁA

	Barwa:

Color:
	Dostępna w 24 kolorach : /CZARNY,BRĄZOWY,JASNOBRĄZOWY,FIOLETOWY, CIEMNOFIOLETOWY,AMARANTOWY,RÓŻOWY,CIEMNORÓŻOWY, BISKUPI,CZERWONY,POMARAŃCZOWY,JASNOPOMARAŃCZOWY,ŻÓŁTY, ZIELEŃ TRAWIASTA,JASNOZIELONY,CIEMNOZIELONY,ZIELONY,NIEBIESKI,CIEMNONIEBIESKI, GRANATOWY,SZARY,BIAŁY,ŁOSOSIOWY,CIELISTY/

	Zapach:

Scent:
	OBOJĘTNY/NEUTRAL


6. Skrócony opis procesu technologicznego /SHORT DESCRIPTION OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS
PLASTELINA WYKONANA JEST Z BEZPIECZNYCH, CERTYFIKOWANYCH SUROWCÓW, TAKICH JAK: 
WOSK, WYPEŁNIACZ, PARAFINA, PIGMENTY W PROCESIE MIESZANIA.

NIE ZAWIERA METALI CIĘŻKICH ANI INNYCH SZKODLIWYCH SUBSTANCJI. TESTOWANA ZGODNIE Z NORMAMI EUROPEJSKIMI.

PLASTICINE IS MADE OF SAFE, CERTIFIED RAW MATERIALS SUCH AS: WAX,FILLER,PARAFFINS, PIGMENTS IN THE MIXING PROCESS. DOES NOT CONTAIN HEAVY METALS AND OTHER HARMFUL SUBSTANCES.TESTED ACCORDING TO EUROPEAN NORMS.

7.  SPOSÓB UŻYCIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYCIA /HOW TO USE AND PRECAUTIONS FOR USE
	Sposób użycia  i środki ostrożności podczas użycia/Usage and precautions for use

	


8.  ostrzeŻenia /WARNINGS
	Ostrzeżenie/WARNING
	

	
	

	
	

	
	


9. Trwałość / WARUNKI PRZECHOWYWANIA/STORAGE/STORAGE CONDITIONS
	Trwałość /Durability
	Przed otwarciem:
Before opening: 
	Po otwarciu: 
After opening: 

	Warunki przechowywania :
zalecana temperatura     od– 10 stopni Celcjusza  do +30 °C
STORE AT THE  TEMPERATURE FROM -10 TO +30 °C
	NIE DOTYCZY
NOT APPLICABLE
	NIE DOTYCZY
NOT APPLICABLE


10. WYKONYWANE BADANIA / TESTY     
            RESEARCH PERFORMED/TEST
	Rodzaj badania

Type of examination

	       Częstotliowść
        Frequency


	               Metoda
              Method

	Wartości krytyczne

Critical values
  

	Migracja określonych pierwiastków/
Bezpieczeństwo zabawek-        Cz.2 :Palność      
Właściwości mechaniczne                      i fizyczne                                                                               
	Aktualizacja zgodnie z normą : PN-EN 
71-3+A2 :2025-05
Aktualizacja zgodnie z normą 

PN-EN 71-2 :2021-05

Aktualizacja zgodnie z

Normą

PN-EN 71-1+A1 :2018-08
	
	Podsumowanie :Zgodny/Pass
                    Podsumowanie :Zgodny/Pass

Podsumowanie :Zgodny/Pass


11. PROPOZYCJA TREŚCI TEKSTÓW NA ETYKIETĘ/product label text proposal
	Nazwa produktu :
	Plastelina ARTYSTYCZNA ŚREDNIA



	Dostawca
	

	Osoba odpowiedzialna za treść etykiety
	

	kontakt (e-mail, telefon)
	


12. PARAMETRY TECHNICZNE OPAKOWANIA/ 
	Kartonik

	Rodzaj tektury
	

	Wymiary/ Gramatura
	

	Typ
	

	Inny (wyszczególnić)
	FOLIA TERMOKURCZLIWA

	Typ zamknięcia
	

	Karton zbiorczy 

	Rodzaj tektury
	Fala B , gramatura 430 g/m2

	Typ zamknięcia (np. Perforacja)
	Klapowy FEFCO 201


[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]



MAGAZYN SUROWCÓW





Termiczne


 przygotowanie


 surowców





Zasoby olejowe





Przetwarzanie surowców





Obróbka gabarytowa





Konfekcja





Magazyn wyrobów gotowych








	Wersja: 
	Potwierdzenie producenta

	Data
	03.07.2026

	Nazwisko i podpis
	KORNEL OLESIŃSKI



